Теплове навантаження , параметри теплоносія та мереж гвп для житлових будинків м.Ковель.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса | Обєм житлового будинку, м3 | Максимальне теплове навантаження, Гкал/год | Параметри теплоносія:  згідно температурного графіка | Наявність лічильника гарячого водопостачання | Наявність теплового лічильника | Наявність ІТП | Тиск( атмосфер)  подача/зворотня | |
| тм | гвп |
| Відродження,22 | 19545 | 0,302 | - | так | так | ІТП | 5,3/4,2 | 3,8/3,6 |
| Відродження,12 | 12059,4 | 0,203 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Відродження,16 | 12546 | 0,200 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Відродження,18 | 12821 | 0,204 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Відродження,20 | 26228 | 0,405 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Відродження,2 | 5837 | 0,104 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,3/4,1 | 3,6/3,2 |
| Відродження,4 | 26690 | 0,412 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Відродження,6 | 13722 | 0,231 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Відродження,10 | 17714 | 0,282 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Відродження,14 | 12121 | 0,193 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Відродження,14а | 40969 | 0,633 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Заводська,9 | 27762 | 0,429 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Заводська,13 | 24925 | 0,385 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Заводська,15 | 22937 | 0,354 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Заводська,17 | 22469 | 0,347 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Заводська,25 | 17724 | 0,274 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,0/3,6 | 3,6/3,2 |
| Заводська,29 | 6599 | 0,111 | - | так | так | ІТП | 5,0/3,8 | 3,6/3,2 |
| Заводська,11 | 38700 | 0,597 | Регулюються з котельні | відсутній | так |  | 5,9/4,4 | 3,6/3,2 |
| Заводська,3 | 74091 | 1,144 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,2/4,2 | 3,6/3,2 |
| Заводська,5 | 13505 | 0,215 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Заводська,6 | 10526 | 0,167 | - | так | так | ІТП | 5,2/4,0 | 3,6/3,2 |
| Заводська,7 | 13942 | 0,222 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/4,2 | 3,6/3,2 |
| Заводська,27 | 36056 | 0,557 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,8/4,2 | 3,8/3,5 |
| Т.Боровця,1 | 15186 | 0,242 | - | так | так | ІТП | 5,4/4,2 | 3,8/3,4 |
| Т.Боровця,3 | 21114 | 0,336 | - |  | так | ІТП | 5,4/4,2 | 3,8/3,4 |
| 40р.Перемоги,7 | 18605 | 0,314 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,8/3,9 | 4,5/4,0 |
| 40р.Перемоги,9 | 14467 | 0,23 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,5/3,7 | 4,5/4,0 |
| 40р.Перемоги,15 | 34876 | 0,539 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,5/3,8 | 4,5/4,2 |
| 40р.Перемоги,3 | 32150 | 0,496 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,3/3,8 | 4,5/4,2 |
| 40р.Перемоги,13 | 25 800 | 0,398 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,8/3,8 | 4,5/4,2 |
| 40р.Перемоги,4 | 11025 | 0,175 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,6/3,8 | 4,5/4,0 |
| 40р.Перемоги,11а | 17901 | 0,276 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,6/3,8 | 4,4/4,0 |
| 40р.Перемоги,9а | 18500 | 0,286 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,6/3,8 | 4,4/4,0 |
| 40р.Перемоги,5 | 12745 | 0,203 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,4/3,8 | 4,4/3,8 |
| 40р.Перемоги,11 | 55892 | 0,863 | Регулюються з котельні | відсутній | так |  | 5,7/4,0 | 4,5/4,0 |
| 40р.Перемоги,17 | 23375 | 0,361 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,2/3,7 | 4,5/4,5 |
| 40р.Перемоги,20 | 33264 | 0,514 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,5/4,5 | 4,5/4,0 |
| Володимирська,95 | 38300 | 0,591 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,5/4,5 | 4,1/3,8 |
| Володимирська,91а | 28000 | 0,432 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,9/3,7 | 4,2/2,2 |
| Володимирська,83а | 17550 | 0,271 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,7/4,3 | 4,1/4,0 |
| Володимирська,93 | 18950 | 0,293 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,7/4,0 | 4,2/3,7 |
| Володимирська,79 | 26611 | 0,411 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,5/4,0 | 4,1/3,9 |
| Володимирська,81 | 39852 | 0,615 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,2/4,0 | 4,2/3,3 |
| Володимирська,85 | 22733 | 0,362 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,1/3,5 | 4,2/4,1 |
| Володимирська,87 | 31174 | 0,481 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,5/3,9 | 4,1/4,0 |
| Володимирська,89 | 13194 | 0,210 | Регулюються з котельні | відсутній | так |  | 5,5/3,9 | 4,2/3,5 |
| Володимирська,97 | 22769 | 0,352 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,5/3,9 | 4,1/4,0 |
| Володимирська,101 | 16730 | 0,258 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,5/3,8 | 4,2/4,0 |
| Володимирська,99 | 28536 | 0,441 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,5/3,8 | 4,2/3,9 |
| Володимирська,105 | 37816 | 0,584 | Регулюються з котельні | так | так |  | 5,2/3,6 | 4,2/3,9 |
| Володимирська,140 | 3150 | 0,053 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,0/2,2 | 3,0/2,4 |
| Володимирська,140а | 6310 | 0,106 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,0/2,2 | 3,0/2,4 |
| Володимирська,142а | 9563 | 0,161 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,0/2,2 | 3,0/2,4 |
| Володимирська,1 | 10021 | 0,169 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,5 | - |
| Володимирська,2 | 7419 | 0,125 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,5 | - |
| Володимирська,3 | 21240 | 0,328 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,5 | - |
| Володимирська,4 | 4368 | 0,088 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,5 | - |
| Володимирська,4а | 4700 | 0,095 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,5 | - |
| Пирогова,1 | 16863 | 0,260 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,5 | - |
| Грушевського,1 | 18644 | 0,297 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,9/3,4 | - |
| Грушевського,2а | 7794 | 0,139 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,0/3,4 | - |
| Грушевського,5 | 11918 | 0,212 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,7/3,3 | - |
| Грушевського,7 | 15400 | 0,245 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,6/3,2 | - |
| Грушевського,11 | 19388 | 0,308 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,3/3,2 | - |
| Грушевського,9 | 18507 | 0,294 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,3/3,2 | - |
| Грушевського,18 | 7178 | 0,128 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/2,6 | - |
| Грушевського,24 | 19542 | 0,302 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/2,6 | - |
| Грушевського,27 | 2256 | 0,031 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,7/2,4 | - |
| Залізнична,2 | 16627 | 0,265 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,8/3,2 | - |
| Кониського,1 | 8189 | 0,157 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,8/3,2 | - |
| Кониського,2 | 9228 | 0,173 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,8/3,2 | - |
| Кониського,4 | 15367 | 0,237 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/3,2 | 3,8/2,8 |
| Кониського,6 | 15077 | 0,233 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/3,2 | 3,8/2,8 |
| Кониського,9 | 13800 | 0,22 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/3,2 | 3,8/2,8 |
| Котляревського,3 | 2335 | 0,047 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,6/2,6 | - |
| Котляревського,9 | 468 | 0,008 | Регулюються з котельні | - | ні |  | 3,9/3,0 | - |
| Мечнікова,2 | 16670 | 0,259 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,9/2,4 | 3,6/3,0 |
| Мечнікова,3а | 10683 | 0,170 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,9/2,4 | 3,6/3,0 |
| Мечнікова,5а | 16632 | 0,257 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,9/2,4 | 3,6/3,0 |
| Мечнікова,11 | 13126 | 0,209 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,9/2,4 | 3,6/3,0 |
| Міцкевича,1 | 12880 | 0,217 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,7/3,0 | - |
| Міцкевича,1а | 6691 | 0,113 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,6/2,9 | - |
| Міцкевича,3 | 11256 | 0,190 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,7/2,9 | - |
| Міцкевича,16а | 2265 | 0,056 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,9/3,0 | - |
| Міцкевича,28 | 3700 | 0,074 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,8/2,9 | - |
| Незалежності,23 | 20691 | 0,329 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,9/2,4 | 3,6/3,0 |
| Незалежності,37 | 17791 | 0,275 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,7/3,4 | - |
| Незалежності,41 | 1188 | 0,0297 | Регулюються з котельні | - | ні |  | 3,2/2,8 | - |
| Незалежності,43 | 6746 | 0,12 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,8 | - |
| Незалежності,46 | 2160 | 0,053 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,48 | 5514 | 0,114 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,50 | 8392 | 0,161 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,51 | 6938 | 0,136 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,6 | - |
| Незалежності,52 | 5712 | 0,118 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,54 | 6679 | 0,131 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,55 | 8259 | 0,158 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,3/3,0 | - |
| Незалежності,57 | 12380 | 0,220 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,3/3,0 | - |
| Незалежності,58 | 5770 | 0,119 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,59 | 17632 | 0,281 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,3/3,0 | - |
| Незалежності,60 | 6129 | 0,123 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,61 | 13377 | 0,232 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,3/3,0 | - |
| Незалежності,62 | 7680 | 0,147 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,64 | 5682 | 0,117 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,64а | 10736 | 0,171 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,5/2,6 | 3,6/3,0 |
| Незалежності,66 | 7447 | 0,146 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/3,4 | - |
| Незалежності,69а | 12469 | 0,222 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,75 | 26340 | 0,407 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,0/2,6 | 3,6/2,7 |
| Незалежності,76 | 6884 | 0,118 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/3,4 | - |
| Незалежності,78 | 6803 | 0,115 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/3,4 | - |
| Незалежності,80 | 6750 | 0,114 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/3,4 | - |
| Незалежності,83 | 13010 | 0,219 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,86 | 13875 | 0,240 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,8/2,8 | - |
| Незалежності,56 | 8447 | 0,162 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,5/2,6 | - |
| Незалежності,68 | 9188 | 0,172 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/3,4 | - |
| Незалежності,70 | 8109 | 0,156 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/3,4 | - |
| Незалежності,72 | 8077 | 0,155 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/3,4 | - |
| Незалежності,74 | 9252 | 0,173 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,5/3,4 | - |
| Незалежності,92 | 4284 | 0,092 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,3/2,9 | - |
| Незалежності,104 | 8500 | 0,151 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/4,6 | 3,8/2,8 |
| Незалежності,108 | 8500 | 0,151 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/4,6 | 3,8/2,8 |
| Незалежності,132 | 320 | 0,005 | Регулюються з котельні | - | так |  | 5,0/4,2 | - |
| Незалежності,117 | 2443 | 0,043 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,0/3,2 | - |
| Незалежності,47 | 5900 | 0,105 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,8/2,5 | - |
| Незалежності,140 | 4834 | 0,102 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,8/3,1 | - |
| Незалежності,142 | 4426 | 0,095 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,8/3,1 | - |
| Незалежності,144 | 4822 | 0,102 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,8/3,1 | - |
| Незалежності,146 | 3217 | 0,074 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,8/3,1 | - |
| Польова,21 | 2548 | 0,051 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,6 | - |
| Польова,23 | 7286 | 0,122 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,6 | - |
| Нова,9 | 15122 | 0,234 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,2/3,0 | 3,6/2,6 |
| О.Вересая,4 | 12224 | 0,195 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,2/3,0 | 3,6/2,7 |
| Садова,10 | 15300 | 0,236 | Регулюються з котельні | відсутній | так |  | 4,2/3,0 | 3,6/2,7 |
| Садова,14 | 18270 | 0,282 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,2/3,0 | 3,6/2,7 |
| Смірнова,1 | 20061 | 0,319 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,0/3,0 | 3,6/3,2 |
| Смірнова,2 | 7280 | 0,143 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,2/3,0 | - |
| Смірнова,3 | 9536 | 0,161 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,0/3,0 | 3,6/3,2 |
| Смірнова,4 | 24490 | 0,390 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,2/3,0 | - |
| Смірнова,14а | 14061 | 0,237 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,9/3,0 | 3,6/2,8 |
| Смірнова,17 | 2929 | 0,062 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,9/3,0 | 3,2/2,6 |
| Данилюка,2 | 2421 | 0,049 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,8/2,9 | 3,2/2,6 |
| С.Бандери,2 | 8600 | 0,152 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,1/3,0 | 3,6/2,8 |
| Тімірязєва,1 | 12158 | 0,205 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,5/2,7 | 3,3/2,7 |
| Тімірязєва,2 | 23700 | 0,366 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,5/2,7 | 3,3/2,7 |
| Тімірязєва,3 | 15928 | 0,246 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,5/2,7 | 3,3/2,7 |
| В.Кияна,33б | 6678 | 0,112 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,9/2,8 | 3,2/2,5 |
| В.Кияна,35а | 16643 | 0,257 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,8/2,9 | 3,1/2,6 |
| В.Кияна,45а | 3978 | 0,080 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,7/2,9 | - |
| В.Кияна,47 | 7504 | 0,144 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,7/2,9 | - |
| В.Кияна,47а | 4208 | 0,085 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,6/2,8 | 3,0/2,5 |
| В.Кияна,49 | 8303 | 0,159 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,6/2,8 | - |
| пр.В.Кияна,48 | 5713 | 0,096 | Регулюються з котельні | так | так |  | 2,2/1,1 | 3,5/2,8 |
| В.Кияна,72 | 26368 | 0,407 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,2/2,0 | 2,7/2,0 |
| В.Кияна,76 | 4644 | 0,078 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,0 | - |
| В.Кияна,72а | 10249 | 0,158 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,2/2,0 | 2,7/2,0 |
| В.Кияна,74 | 13036 | 0,22 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,0 | - |
| В.Кияна,74а | 12132 | 0,193 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,2/2,0 | 2,7/2,0 |
| В.Кияна,74б | 7637 | 0,129 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,2/2,0 | 2,7/2,0 |
| В.Кияна,78 | 5286 | 0,094 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,0 | - |
| В.Кияна,84 | 9478 | 0,160 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,2/2,0 | 2,7/2,0 |
| В.Кияна,110 | 2304 | 0,056 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,1/2,0 | 2,7/2,0 |
| В.Кияна,110а | 12981 | 0,207 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,1/2,0 | 2,7/2,0 |
| Ветеранів,2 | 16940 | 0,270 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,8/4,2 | - |
| 1-го Грудня ,1 | 18306 | 0,291 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,9/2,4 | - |
| 1-го Грудня ,2 | 18881 | 0,329 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,9/2,4 | - |
| 1-го Грудня,4 | 12057 | 0,214 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,0/2,4 | - |
| Вербицького,2 | 5935 | 0,119 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,7/3,2 | - |
| Вербицького,4 | 13100 | 0,227 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,7/3,2 | - |
| Вербицького,6 | 13100 | 0,227 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,7/3,2 | - |
| Вінниченка ,1 | 16103 | 0,256 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,6/3,1 | - |
| Вінниченка,2 | 2910 | 0,068 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,0/2,2 | - |
| Вітовського ,1а | 6600 | 0,117 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,4/2,8 | 3,2/2,8 |
| Вітовського,2а | 2431,5 | 0,049 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,2/2,9 | - |
| Драгоманова,3 | 6781 | 0,114 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/4,0 | 4,1/3,0 |
| Драгоманова,5 | 8548 | 0,144 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/4,0 | 4,1/3,0 |
| Косачів,1 | 11640 | 0,207 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,9/4,4 | - |
| Косачів,2 | 2520 | 0,052 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Косачів,3 | 11670 | 0,207 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,9/4,4 | - |
| Косачів,5 | 11720 | 0,208 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,9/4,4 | - |
| Косачів,28 | 22000 | 0,340 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,2 | - |
| Б-р Л.Українки,3 | 5313 | 0,094 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Б.Л.Українки,3а | 13100 | 0,220 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Б-р Л.Українки,5 | 3101 | 0,062 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Б-р Л.Українки,11 | 8733 | 0,147 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,1/3,2 | 4,1/3,2 |
| Б-р Л.Українки,30 | 11916 | 0,212 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Б-р Л.Українки,31 | 9730 | 0,164 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,1/3,2 | 4,1/3,2 |
| Б-р Л.Українки,33 | 7845 | 0,132 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,1/3,2 | 4,1/3,2 |
| Б-р Л.Українки,35 | 10129 | 0,161 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,1/3,2 | 4,1/3,2 |
| Мічуріна,2 | 11940 | 0,212 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,8/4,3 | - |
| Мічуріна,3 | 11944 | 0,212 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Мічуріна,4 | 12243 | 0,218 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Мічуріна,9 | 556 | 0,010 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| О.Пчілки,6 | 14992 | 0,253 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,4/2,7 | - |
| О.Пчілки,21 | 3100 | 0,072 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,4/2,7 |  |
| О.Пчілки,29 | 14618 | 0,233 | Регулюються з котельні | так | так |  | 3,4/2,7 |  |
| Леонтовича,2 | 2808 | 0,058 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,2/3,0 | - |
| Сагайдачного,15 | 25443 | 0,393 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,8/4,1 | - |
| Сагайдачного,6 | 12993 | 0,225 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Сагайдачного,6а | 9304 | 0,157 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/4,0 | 4,1/3,2 |
| Сагайдачного,6б | 9300 | 0,157 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/4,0 | 4,1/3,2 |
| Сагайдачного,6в | 8266 | 0,14 0 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/4,0 | 4,1/3,2 |
| Сагайдачного,8 | 13336 | 0,225 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Театральна,1 | 2748 | 0,055 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,4 | - |
| Театральна,3 | 2028 | 0,043 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,4 | - |
| Театральна,5 | 2028 | 0,043 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,4 | - |
| Театральна,8 | 3895 | 0,078 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Театральна,13 | 2950 | 0,069 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Театральна,14 | 1228 | 0,028 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Театральна,20 | 7244 | 0,142 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Театральна,28 | 9679 | 0,177 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Театральна,6 | 3165 | 0,074 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Театральна,37б | 8370 | 0,149 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,1/3,2 |  |
| Театральна,2 | 13634 | 0,230 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,2 | - |
| Театральна,31а | 2838 | 0,062 | Регулюються з котельні | - | так (окрім кв.21-28) |  | 4,1/3,2 | - |
| Театральна, 31а(кв.21-28) | 1044 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
| Театральна,32 | 26544 | 0,410 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,1/3,2 | 4,3/3,5 |
| Івасюка,1 | 190,8 | 0,003 | Регулюються з котельні | - | ні |  |  | - |
| Чубинського,23 | 17833 | 0,275 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/3,4 | 4,1/3,5 |
| Чайковського,9 | 18650 | 0,288 | Регулюються з котельні | так | так |  | 4,8/3,4 | 4,1/3,5 |
| Шевченка,9 | 21023 | 0,335 | Регулюються з котельні | - | так |  | 4,1/3,3 | - |
| Шевченка,115а | 1221 | 0,031 | Регулюються з котельні | - | так |  | 3,2/2,5 | - |
| пров.Шевченка, 1 | 27888 | 0,431 | Регулюються з котельні | - | ні |  | 4,5/3,0 | - |

Заступник головного інженера- нач.ВТВ Балак О.С.